采购需求及技术要求
1、采购内容：
品牌：NISSAN(日产）纳瓦拉皮卡车
型号：ZN1035UCK6A
规格：尊享型 4WD 7AT
颜色：白色
数量：4台
车辆参数明细详见附件《车辆主要技术性能参数表》。
2、 [bookmark: _GoBack]资金情况：采购人资金筹备到位，全部为企业自有资金。
3、验收要求：所有车辆必须2022年2月1号以后出厂。要达到国六标准。
4、供货时间：合同签订后30日内。
5、交付地点：呼伦贝尔市海拉尔区
6、落户要求：采购单位自行负责办理落户手续（购买的车辆必须能在呼伦贝尔落户）
7、质保要求：乙方按照国家规定包修期和三包有效期范围的规定向甲方提供车辆售后、维修及保养的服务。
8、串标规定：《中华人民共和国招标投标法实施条例》中关于“串通”的规定在本项目中适用。
9、违约惩戒：成交人签合同后出现履约问题（如未兑现承诺、未按时交付、非不可抗力拖延交付或不予交付，质量存在严重问题等）列为不良供应商，根据履约的严重程度限制参加我单位所有采购项目3-5年。
10、车型及参数配置表
	

	车型号
	ZN1035UCK6A

	规格
	尊享型

	车型代号
	P02U

	驱动
	4WD

	排挡
	自动7AT

	整车参数
	长×宽×高（mm)
	5266×1850×1839

	
	轴距（mm)
	3150

	
	轮距（前/后）（mm)
	1570/1570

	
	货厢长×宽×高（mm)
	1510×1562×475

	
	最小离地间隙（mm)
	214

	
	接近角/离去角（°）
	32/25

	
	最小转弯半径（m）
	6.25

	
	满载总质量（kg)
	2630

	
	整车装备质量（kg)
	1900

	
	载质量（kg)
	405

	
	邮箱容量（L)
	73

	
	最高车速（km/h)
	160

	发动机
	型号
	QR25

	
	燃油类型
	汽油

	
	排放标准
	国6B＋OBD

	
	排量(L)
	2.5

	
	额定功率（Kw）
	140

	
	最大扭矩（N·m）
	235

	行驶机构
	悬挂
	前悬：双叉臂﹢稳定杆
后悬：钢板弹簧

	
	制动系统
	前盘后鼓

	
	255/70R16
	•

	
	255/60R18
	

	
	钢轮毂
	•

	
	铝轮毂
	

	
	备胎
	255/70R16钢轮
	•

	
	
	255/60R18铝轮
	

	舒适配置
	手刹
	PU
	•

	
	
	真皮
	

	
	双区自动空调（花粉过滤）
	•

	
	第二排出风口
	•

	
	司机座椅6向手动调节布座椅
	

	
	司机座椅8向电动调节真皮座椅
	•

	
	副司机座椅4向手动调节
	•

	
	前排座椅后储物袋
	•

	
	中控面板
	黑色收放机面板﹢钢琴烤漆空调面板
	•

	
	
	钢琴烤漆
	

	
	门护板
	绒布
	

	
	
	真皮
	•

	
	内门把手
	镀铬
	•

	
	上车辅助拉手
	副司机侧1个
	•

	
	车内辅助拉手
	第二排左右各一个(车顶）
	•

	
	中控门锁
	•

	
	智能钥匙﹢一键启动
	•

	
	12V电源（2个：中控下部﹢中央储物盒）
	•

	
	眼镜盒
	•

	
	遮阳板
	司机：遮阳板
	•

	
	
	司机：遮阳板（化妆镜﹢票夹）
	

	
	
	副司机：遮阳板
	•

	
	
	副司机：遮阳板（化妆镜）
	

	
	地图灯（2个普通灯﹢氛围灯）﹢室内灯
	•

	
	杯托
	中控台2个
	•

	
	
	中控台2个﹢仪表台左右各1个
	

	
	司机侧电动车窗一键升降/防夹
	•

	
	四门电动车窗
	•

	外观
	电磁式加油口盖
	•

	
	外门把手/后箱门把手
	镀铬
	•

	
	前格栅
	镀铬
	•

	
	前保险杠
	车身同色
	•

	
	后保险杠
	黑色
	

	
	
	镀铬
	•

	安全配置
	双安全气囊
	•

	
	发动机防盗
	•

	
	ABS﹢EBD﹢BA
	•

	
	车辆动态控制系统（VDC）
	•

	
	坡道起步辅助（HHC）
	•

	
	牵引力控制（TCS）
	•

	
	电子限滑差速（BTCS）
	•

	
	主动防侧翻（ROP）
	•

	
	外后视镜
	镀铬手动折叠﹢电动调节﹢转向灯
	•

	
	
	镀铬手动折叠﹢电动调节﹢转向灯﹢摄像头
	

	
	内后视镜
	手动防眩目
	•

	
	
	自动防眩目
	

	
	高度可调前大灯
	卤素
	

	
	
	LED
	•

	
	前雾灯
	•

	
	后雾灯
	•

	
	日间行车灯
	•

	
	自动大灯
	•

	
	高位制动灯HMSL
	•

	
	前排安全带（三点式﹢预紧﹢高度可调）
	•

	
	第二排安全带（两侧三点式﹢中间两点式）
	•

	
	胎压监测
	•

	
	散热器下护板（金属）
	•

	
	变速箱下护板（树脂）
	•

	
	燃油箱下护板（金属）
	•

	
	发动机下护板（树脂）
	•

	
	360°AVM
	9寸屏上显示
	

	
	儿童安全锁
	•

	影音系统
	扬声器
	2个
	•

	
	
	6个
	

	
	9寸显示屏
	AVM﹢导航
	

	
	双DIN（AM﹢FM﹢USB)
	•

	其他
	內绳钩
	•

	
	前扰流板
	•

	
	脚垫
	

	
	行李架
	

	
	后箱宝（喷涂）
	o

	
	侧踏板
	•

	
	挡泥板
	前/后
	•

	
	防滚架
	•

	
	后尾翼
	•

	专用配置
	三面封闭后厢（平顶）
	
	




