采购内容及要求
一、采购内容
[bookmark: _GoBack]1、项目名称：中以产业技术创新中心（一期）11#研发办公楼（改造工程）消防设施竣工检测服务
3、建设规模：7557平方米。
4、采购范围：检测范围为完成消防验收所需完成的各项检测包含且不限于建筑消防设施的质量和系统功能（详见合同附件），如1、火灾自动报警及联动控制系统；2、消火栓给水系统；3、自动喷水灭火系统； 4、防排烟系统；5、防火分隔设施；6、火灾应急照明、消防电源及疏散指示标志；7、消防广播；8、消防泵房；9、其他建筑消防设施、10、电气消防安全检测等为完成消防验收所需完成的各项检测等。
备注：上述清单中未提到的检测内容如消防法规要求，也必须纳入检测范围。
    检测完成后出具检测报告，确保通过消防验收。
二、技术规范
1、《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/186）。
2、《电气防火检测技术规范》。
3、江苏省地方标准《建筑消防设施技术检测、规程》。
4、其它有关的消防设计、检测、验收规范。
三、综合说明
1、依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。
2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。
3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。
4、及时向采购人出具检测报告或问题反馈意见书。
5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。
四、工期
工期：收到采购人进场通知后3个日历天内完成全部检测工作，检测工作完成后7个日历天内完成检测报告，具体进场时间以采购人书面通知为准。
五、付款方式
提供全部检测报告并配合采购人通过本项目消防验收后30天内付清全部检测费用。
    发票要求:增值税专用发票,税率6%，采购人付款时，成交供应商应提供不低于付款金额的合法有效的增值税专用发票
