
供应商资格审查资料提交格式
一、在中华人民共和国境内依法注册的【独立】法人或非法人组织（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等））；
	插入扫描件


二、近三年内无骗取中标、严重违约、不良行为等廉洁诚信问题 及重大经济纠纷问题（提供信用中国下载的“信用报告”或承诺书（承诺格式自拟））；
	提供信用中国下载的“信用报告”或承诺书





3、 技术响应表；
	序号
	名称
	规格型号
	技术要求
	注：技术响应需要针对技术要求逐项明确，偏离情况需要标明正偏离或负偏离或响应，负偏离有可能造成报价被拒绝。

	1
	微耕机
	188风冷柴油电启，电启带转向；实心轮胎；旋耕刀；开沟刀；除草轮；一对防滑铁驱动轮，铁驱动轮外轮距不超50公分。                              
	旋耕；除草；开沟；回填；起垄；施肥；培土；犁地）。
	

	2
	星彭电动三轮
	电机1500W；车厢1.5×1米；电池58A）。         
	/
	

	3
	深水泵
	1000米高扬程；流量25方/扬程156米；18.5千瓦（175QJ)；精准机身；浮动式叶轮；电机过热保护；
	配带无氧铜电缆线三芯25平方100米，配带电箱、空开
	

	4
	永磁不锈钢高转速深水泵
	型号：G100QJ30-45/4-5.5，单价9000元（参数：304不锈钢叶轮；三相接线无正反转；缺相免烧机；转速高达6000r/min；机组直径100mm；流量30m³；扬程45m；功率5.5千瓦；
	配带6平方国标电缆100m、40A空开、配电箱）。
	

	5
	不锈钢潜水污水泵
	型号：80WQ40-15-35，（参数：304/316材质，不锈钢机身；全铜线电机；国标出水口；口径80mm3寸；流量40m³/h;扬程15m；功率3kw;电压380V;47公斤带热保护）
	/
	

	6
	大棚移动式喷灌设备
	①1套红瑞智能调速HRPG60ST，带无线遥控，外置手动控制盒；②滑道车组及水电管线70m；③终端挡铁及行程开关组件1套；④主轨配套附件-延长米60m；⑤配套标准件1批；⑥吊杆50个；⑦轨道21根；⑧42×2连接管20根；⑨施肥系统1套）每架大棚有独自压力罐、手操器和无线遥控器，含单独施肥和喷药功能，需配置蓄水池和主管道至每架大棚的支管道。
	负责大棚加固，安装水泵及配电箱和电缆，配电箱内加装变频器等操作系统，供水管线设计、地埋铺设、过滤系统安装调试。提供红瑞设备厂家售后服务保证证明文件
	

	7
	120米大地喷灌管道及配件
	①输入主管pkc102×6m ，10根 ；②输水主pkc102×1m 5根；③ZY-2喷头，60支；④方便阀pkc76，20件⑤输水孔管pkc76×6m，10件⑥半圆胶垫，150件）
	供水管线设计、地埋铺设、安装调试
	



四、安装调试、售后服务体系及维修保养、定期回访、伴随服务及保证的承诺书（提供承诺书，对应要求中的全部内容）；
	承诺书（格式自拟）


五、供应商自行踏勘现场并提供现场踏勘情况报告，现场踏勘报告需由建设单位盖章确认（提供踏勘报告格式自拟）。
	提供踏勘报告（格式自拟）





六、供应商具有中国招标投标网公示可查询AAA诚信经营示范单位及重质量守信用企业（提供对应的证明材料）；
	提供踏勘报告（格式自拟）


七、供应商应具有良好的商业信誉，遵守国家的法律、法规，在经营活动中没有重大违法记录。所提交的所有资质文件、报告报表，必须保证其真实、有效，不得出现伪造、涂改、借用等情形（提供承诺书）；
[bookmark: _GoBack]致：克一河森工公司2022年大棚喷灌建设采购项目【网上竞价】
我公司针对贵公司项目编号为                的采购公告,郑重承诺及声明：
1、我公司严格遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力，近三年没有骗取中标和严重违约等问题。
2、我公司所提交的所有资质文件、报告、报表，保证其真实、有效，没有伪造、涂改、借用等违法违规情形。
3、我公司不属于“与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人”。
注：逐页盖章。
供应商全称（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人签字：
日期：   年   月   日
八、《竞价授权报名表》按要求填写完整。
竞价授权报名表
本人       （身份证号：     ）系                的法定代表人，现委托     （身份证号：      ）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义参加         项目一切采购活动中的资格审查资料的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担。我公司针对本项目，做出如下承诺：
1、 我公司提供工程、货物或服务质量标准符合公告要求，完全能满足采购人要求，如若无法满足要求，我公司将对此负全部责任。
2、 若我公司成交，将按要求在成交通知书发出后5个工作日内向中心交纳服务费，否则中心有权从我公司报价保证金中扣除。
3、 我公司与采购人不存在可能影响采购公正性的利害关系。
 
供应商全称（加盖公章）：

法定代表人签字：  

代理人签字：
	项目编号
	

	项目名称
	

	供应商名称
	

	供应商详细通讯地址（服务费发票/成交通知书按此地址邮寄）
	

	联 系 人
	身份证号：

	手    机
	

	E-mail （电子邮箱）
	

	服务费发票类型
	增值税专用发票      增值税普通发票

	供应商开票信息（成交后以此为准开票）
	1、公司名称： 2、税号：3、地址：4、电话：
5、开户行： 6、帐号：


	

法定代表人身份证正面


	

法定代表人身份证反面



	

被授权人身份证正面


	

被授权人身份证反面




九、《分项报价表》按要求填写完整。
项目名称： 克一河森工公司2022年大棚喷灌建设采购项目【网上竞价】
项目编号：

	序号
	名称
	规格型号
	数 量（台、座）
	单价（元）
	报价（元）
	合计（元）

	1
	微耕机
	188风冷柴油电启，电启带转向；实心轮胎；旋耕刀；开沟刀；除草轮；一对防滑铁驱动轮，铁驱动轮外轮距不超50公分。                              
	2
	
	
	

	2
	星彭电动三轮
	电机1500W；车厢1.5×1米；电池58A）。         
	1
	
	
	

	3
	深水泵
	1000米高扬程；流量25方/扬程156米；18.5千瓦（175QJ)；精准机身；浮动式叶轮；电机过热保护；
	1
	
	
	

	4
	永磁不锈钢高转速深水泵
	型号：G100QJ30-45/4-5.5，单价9000元（参数：304不锈钢叶轮；三相接线无正反转；缺相免烧机；转速高达6000r/min；机组直径100mm；流量30m³；扬程45m；功率5.5千瓦；
	1
	
	
	

	5
	不锈钢潜水污水泵
	型号：80WQ40-15-35，（参数：304/316材质，不锈钢机身；全铜线电机；国标出水口；口径80mm3寸；流量40m³/h;扬程15m；功率3kw;电压380V;47公斤带热保护）
	2
	
	
	

	6
	大棚移动式喷灌设备
	①1套红瑞智能调速HRPG60ST，带无线遥控，外置手动控制盒；②滑道车组及水电管线70m；③终端挡铁及行程开关组件1套；④主轨配套附件-延长米60m；⑤配套标准件1批；⑥吊杆50个；⑦轨道21根；⑧42×2连接管20根；⑨施肥系统1套）每架大棚有独自压力罐、手操器和无线遥控器，含单独施肥和喷药功能，需配置蓄水池和主管道至每架大棚的支管道。
	10
	
	
	

	7
	120米大地喷灌管道及配件
	①输入主管pkc102×6m ，10根 ；②输水主pkc102×1m 5根；③ZY-2喷头，60支；④方便阀pkc76，20件⑤输水孔管pkc76×6m，10件⑥半圆胶垫，150件）
	1
	
	
	





单位公章：                                    
法定代表人或被授权人签字：                    
日期：
注：1、不按此分项报价表报价或缺项、漏项的属于无效报价；
2、 报价超出最高限价属于无效报价；
3、 报价以“元”为单位，如需保留小数位，按照四舍五入保留两位小数。
注：1、供应商应在报价截止时间前将以上资料扫描为一个文件（要求提供原件的扫描件或复印件加盖公章扫描件），通过“上传报价单”模块线上递交：
2、 扫描文件命名要求：“项目编号+单位名称”。
3、以上格式仅供参考，供应商须仔细阅读网上竞价公告中的供应商资格审查标准，并按要求将所有供应商资格审查资料制作于本格式中，如有遗漏，导致的相应后果由供应商自行承担。
3
