采购需求及技术要求

[bookmark: _GoBack] 东方红LY1204主要技术参数
	机型
	东方红LY1204s

	外形尺寸
	4350*2150*3030

	最小使用质量（kg）
	4040

	最大配重质量 前/后 （kg）
	400/300

	发动机型号
	LR4M5LU22/0882E

	发动机型式
	增压

	发动机标定功率（KW）
	88.2

	发动机额定转速（r/min）
	2200

	变速箱档数 前进/倒退
	12F +12R

	后桥及刹车配置
	后桥加强、气刹

	速度范围 前进 (km/h)
	2.27-37.02

	速度范围 倒退 (km/h)
	2.28-37.32

	轮胎规格 前轮
	陆地轮胎13.6-24

	轮胎规格 后轮
	陆地轮胎16.9-34

	前轮轮距(mm)
	1760-2000

	后轮轮距(mm)
	1652-2152

	最小离地间隙 (mm)
	420

	最小转向圆半径 (m)
	5.7±0.3

	动力输出轴型式
	后置 独立 机内操纵

	动力输出轴转速（r/min）
	540/720可选装 540/1000等

	动力输出轴功率（KW）
	75

	其他配置
	带空调
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