附件一：采购内容及要求

一、项目概述
本次采购的是常州市城市排水有限公司所属江边污水处理厂的Boerger转子吸砂泵配件，应用于现场曝气沉砂池设备。
二、采购内容及具体要求
★本次采购的是Boerger品牌的转子吸砂泵配件，具体配件清单如下：
	序号
	配件名称
	备件号
	泵型号
	材质/规格
	数量

	1
	转子尖
	R3502L1&R3503R1
	CL260
	NBR
	12个

	2
	径向衬板
	A40121
	CL260
	1.8714
	4块

	3
	机械密封
	D35008
	CL260
	Duronit/NBR
	2个

	4
	机械密封动握持握圈
	D25180
	CL260
	1.0503
	2个


三、供货要求及供货期

供应商应提供Boerger原厂的相应配件，若为代理商投标则在供货时需提供Boerger（中国）厂家出具的装箱单等证明材料。

供应商负责在常州市新北区长江北路1201号江边污水处理厂的指定地点卸货，卸货时的叉车等相关卸货费用由供货商承担。

供货期：合同签订后45天内完成供货。

供应商需负担相关的运费及卸货费用。

货物到达后，供应商应在采购人要求的时间内（10个工作日内），安排专业服务人员到达上述污水厂内，指导采购人拆装转子吸砂泵，更换相关配件。
四、控制价、质保期、付款方式
1.本次采购最高限价为：人民币4.2万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自交货验收完成指导安装之日起算（易磨损部件转子尖和机械密封除外）；
3.采购人在合同签订后十个工作日内向成交供应商支付90%合同款，货物经采购人验收合格并在供货商指导安装后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，采购人在十五个工作日再行支付剩余10%合同款。
