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一、清单
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	品名
	数量
	最高限价（元）
	备注

	1
	叉车
	2台
	246000
	


2、 [bookmark: _Toc14812]技术要求
	叉车品名
	电动平衡重式叉车

	车辆额定承载
	2.0吨

	叉齿长度
	1200mm

	载荷能力
	提升至4米不失载

	门架提升高度
	3000mm

	操控手柄
	指尖操纵手柄

	挡货架尺寸 
	1040宽/950高

	门架前倾角
	6°

	门架后倾角
	10°

	自动叉齿横移
	具有自动货叉侧移功能

	轮胎
	实心轮胎

	电池
	80V/360Ah

	工作时间
	单次充电后使用时间≥6小时

	充电时间
	≤8小时

	充放电寿命
	≥1500次

	终端取电
	具备

	转向系统
	液压助力转向

	驱动电机
	单驱动电机 

	车载电脑插孔
	具备

	爬坡能力（满载）
	18%

	驾驶方式
	座驾式

	行驶速度
	0—15km/h，可调

	转弯自动减速
	具备

	加速踏板
	双踏板

	前照灯
	具备

	方向灯
	具备
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三、供货期
1.成交供应商必须接到采购人订单通知后2个工作日内供货完毕。
2.成交供应商所交付的货物品种、型号、规格不符合招标文件规定的，采购人有权拒收。若成交供应商连续两次不能提供符合谈判文件规定的货物的，采购人有权另行采购满足谈判文件要求的产品，由此产生的一切费用、增加成本均由成交供应商承担，同时采购人有权扣除履约保证金及质保金。
3. 成交供应商必须在合同约定的供货期内保质保量按期供货，逾期（不可抗力及采购人原因除外）按日加收合同总款1%的滞纳金，滞纳金总额不超过合同总价的30%。如果逾期超过10天，经采购人催促无效，采购标人有权解除合同。采购人解除合同的通知将以邮寄形式邮寄到成交供应商所在地，时间从到达成交供应商时生效。由于成交供应商逾期供货给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
四、质保期及售后服务响应
★质保期1年（自入库验收合格之日起算）。
售后服务和响应：（1）成交供应商对提供的商品要进行免费的安装和调试，确保设施设备能正常工作（2）接到招标人报修电话后24小时内到达现场。
五、验收
甲乙双方共同将依据有关规定，对货物进行验收，并签字确认。
★六、付款方式
1.在合同签订当日，由成交供应商支付5%的履约保证金；质保期满后，扣除违约金后（若有）余款15个工作日内无息退还。
2.成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且经采购人验货后，供货商提供金额为货物价格100%的增值税专用发票，经采购人审核无误后7天内（日历天数），采购人支付全部货款。

