	理光彩色数码复合机采购技术规格要求

	序号
	设备类型
	品牌
	型号
	主要功能
	预算价格（元）     
	数量
	保修期

	1
	理光彩色数码复合机
	Ricoh理光
	IMC3000
	•复印/打印速度：30张/分（黑白彩色同速）
•预热时间：21秒；连续复印999份
•最大打印分辨率为4,800dpi×1,200dpi
•纸盒：550张纸盒*2个+100张手送纸盒
•采用大型10.1英寸全彩色多点触控制作面板
•标配彩色双面复印/双面网络打印/彩色扫描
•硬盘容量：320G；2GB+2GB SOP内存
•扫描速度：80页/分钟/A4 
	25000
	1台
	5年


注：售后及技术要求：
[bookmark: _GoBack]1、设备须为全新原装设备，保修期五年。
2、 设备发生故障时，呼叫响应时间2小时到达现场，工作时间内12小时未能修复，则免费提供备用机。
3、 上述价格为含税价，包含货款和保修服务费。
