附件一：采购内容及要求

一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司所需一批道路警示装置。
二、采购内容及具体要求
	序号
	名  称
	主要参数要求
	示例图片
	单位
	数量

	1
	太阳能圆旋转灯
	工作电压：6v，蓄电池4AH
圆盘直径56cm
高度150cm
	[image: image1.png]



	个
	23

	2
	折叠非机动车、行人指示牌
	施工牌定制
宽50cm*长100cm
	[image: image2.png]



	个
	23

	3
	太阳能折叠指示牌
	太阳能板6W
蓄电池功率：6伏 5安
可视距离2km
闪烁方式:左导向、右导向、禁止、左右可同时闪烁
板面尺寸：125cm*45cm，高度105cm
工作时间：蓄电池充满电后，连续阴雨天可连续使用2昼夜
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	个
	23

	4
	太阳能折叠指示牌
	太阳能板6W
蓄电池功率：6伏 5安

可视距离2km
板面尺寸：125cm*45cm，高度105cm
工作时间：蓄电池充满电后，连续阴雨天可连续使用2昼夜
	[image: image4.jpg]



	个
	23

	5
	太阳能折叠指示牌
	太阳能板6W
蓄电池功率：6伏 5安

可视距离2km
板面尺寸：125cm*45cm，高度105cm
工作时间：蓄电池充满电后，连续阴雨天可连续使用2昼夜
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	个
	23

	6
	高速反光锥
	橡胶反光路锥高90.5cm，重4.3KG
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	个
	230

	7
	一体爆闪灯
	锂电池充电款
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	个
	23

	8
	一体爆闪灯（无声）
	太阳能板：90MA
闪光频率：40分钟
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	个
	207


三、供货要求及供货期
1.供货期：供应商应在合同签订后7天内将全部货物运至采购人指定交货地点并通过验收。
2.供应商需负担运输费、安装调试费等，所有费用均已计入投标总价，采购人不再额外支付任何费用。
四、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币5.2万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自验收合格之日起算；
3.供应商在规定时间内将全部货物运达采购人指定地点，经采购人验收合格后，供应商提供金额为合同总价100%的发票，采购人一次性结清货款。
