附件一：采购内容及要求

一、项目概述
本次采购的是常州市城市排水有限公司所属戚墅堰污水处理厂V型滤池用石英砂。

二、采购内容及具体要求

★本次采购的是污水处理厂V型滤池用石英砂，具体清单如下：

	序号
	项目
	产品描述
	数量
	使用地点

	1
	石英砂（海砂）
	砂粒粒径D10=1.25±0.05mm，不均匀系数K80=1.2-1.4；

滤料须满足CJ/T43-2005《水处理用滤料》标准的相关规定。
	300吨
	戚墅堰污水厂


三、供货要求及供货期

供应商须提供符合采购内容要求的石英砂（海砂）产品，在供货同时提供海砂来源证明单据，并提供由建设部水处理滤料质量监督检测中心出具的检测报告（检测标准GJ/T43-2005），检测报告内容应包括：粒径、不均匀系数、含硅量、破碎率等全方面内容，采购单位保留现场取样送检的权力。

供货商需负责将石英砂送至常州市戚墅堰梅港东路沿塘村300号戚墅堰污水处理厂的指定地点，并按要求补充到V型滤池各滤格中。

供应商需承担货物的包装、运费、卸货费、补砂安装费等相关费用。
供货期：合同签订后15天内完成供货及补砂。
四、控制价、质保期、付款方式
1.本次采购最高限价为：人民币18万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自交货验收运行合格之日起算；
3.货物经采购人验收合格，并完成滤池补砂后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后45天（日历日）内，采购单位支付全部合同价款。

