附件一：采购内容及要求

一、项目概述

本次采购的是常州市晋陵投资集团有限公司所需夏家大院装饰及配套提升工程项目清洁消毒设备、移动厨房设备采购，按采购人要求交付使用。

二、采购清单
	序号
	品名 
	参考图片
	设备参数
	推荐品牌
	数量
	单位
	备注

	1.清洁、消毒设备

	1
	静音吸尘器
	[image: image1.png]



	T 17/1

空气流量 升/秒  61

真空度 毫巴/千帕  244 / 24.4

尘桶容量 升 17

最大功率 瓦  1300

电压 伏特 220-240

标准宽度 ID 32 

电线长度 米 12 

声压级 分贝  65

重量 千克  7

尺寸（长×宽×高）毫米 440 × 315 × 420
	卡赫
	3
	台
	

	2
	吸尘吸水机
	[image: image2.png]



	NT 70/2 Me Classic

空气流量 升/秒53 × 2

真空度 毫巴/千帕 225/22.5 

尘桶容量 升 70 

最大功率 瓦 2200 

电压 伏特 220 

电线长度 米 7.5 

噪音等级 分贝 76 

重量 千克  18.5

尺寸（长×宽×高）毫米 580×510× 850
	卡赫
	1
	台
	

	3
	定时冷风吹风机
	[image: image3.png]



	AB 45 Classic吹风机

最大空气流量 立方米/小时44.6

电线长度 米  6.1

输入功率 瓦  700

电源 伏特/赫兹  220-240V/50Hz

重量 千克 11.9

转速 (高/中/低) rpm 1350/1180/1000

尺寸 (长×宽×高) 毫米405×475×475
	卡赫
	2
	台
	

	4
	干泡地毯机
	[image: image4.png]



	BDS 43/150 C Classic

针盘+盘刷,打泡箱+用泡槽刷

电压/频率 伏/赫兹 220/50-60

输入功率 瓦 1500

工作宽度 毫米 430

触地压力 牛/平方厘米 0.3

电源线长度 米 15

重量 千克 43

转速 转/分 150

噪音等级 分贝 63

尺寸（长×宽×高） 毫米 590 × 430 × 1180
	卡赫
	1
	台
	

	5
	电子打泡箱
	[image: image5.png]



	PD-210

电压（Voltage）：220V/50Hz ；

总功率（Power）：210W ；

容量（Volume）：5L；

净重（Net weight）：7kg；

噪音量（Noise）：≤56db；

标准出泡量（Volume of a bubble）：10L/Min；

安全标准（Safety standards）：I
	卡赫
	1
	台
	

	6
	冷水高压冲洗机
	[image: image6.png]



	HD 5/11 Cage Classic 

电源 (PH/伏特/赫兹) 1 / 230 / 50

水流量 (升/小时) 560

工作压力 (巴/兆帕) 150 / 15

最大压力 (巴/兆帕) 225 / 22,5

连接线 (千瓦) 3,1

电源线 (米) 5

重量（含附件） (千克) 29

重量（含包装） (千克) 32,3

尺寸(长x宽x高) (毫米) 400 x 455 x 700
	卡赫
	1
	台
	

	7
	多功能空气治理器
	[image: image7.jpg]



	型号：HJSD20U/AM1

电压与功率 220-240V 50Hz 

额定净化功率：35W                                                                                                                                                                                                          洁净空气量：200立方/小时

额定加湿功率：15 W                                                                                                                                                                          额定除湿功率：372W
	海尔
	12
	台
	

	8
	客房专用床垫除螨设备
	[image: image8.jpg]



	M100PO

集尘容积：0.35L*2

电压：220V

功率：150W

产品尺寸：330*270*230                                                                                                                                                                                       5B 2500mAh电池组
	品牌uwant
	2
	台
	

	9
	臭氧消毒机
	[image: image9.jpg]



	盛环804-5             

机箱尺寸：32*25*60CM ，功率：140W，臭氧产量：5G/H
	盛环  
	1
	台
	

	10
	移动式紫外线消毒灯
	[image: image10.jpg]



	雪莱特L8 60w

①电源电压：220V±10% 50HZ,②紫外线灯管功率：30W*2，  ③辐射紫外线波长：253.7mm，④紫外线辐射度：≥107u W/cm2（单支灯管距灯管中心1米处）
	雪莱特
	2
	台
	

	11
	洗地机
	[image: image11.png]



	型号: Z6-W 电压: 100-240V通用产品类型: 手持式质保年限: 2年功率: 270W电池容量: 4000mAh清水箱容量: 600ml最大噪音: 78dB转速: 90000转/分钟机身重量（含电池）: 4.3kg续航时间: 35min是否智能: 是
	海尔
	2
	台
	

	12
	沙发清洗机
	[image: image12.jpg]



	karcher凯驰          Puzzi10/1 
	卡赫
	1
	台
	

	13
	收银保险箱
	[image: image13.png]



	1、产品特点：立式，机械密码，防撞、防震动、单门；

2、产品材质：箱体4mm，门板8mm钢板；                                                                                                 

3.专业为酒店前台收银设计，“只进不出”，方便酒店现金管理

4.箱体选用优质中厚钢板一次成型；

5.采用进口高性能电脑芯片，具有查询日期、时间及以往开门记录等多重功能，智能化程度高；

6. LCD数码显示，采用双屏提示使用程序，并可随意消显密码，保密性强；

7. 内部加装带锁的抽屉和高度自由的可拆卸搁板，可随意调节储藏空间；

8. 采用加强型实心镀铬钢栓，使用更放心；

9. 箱体经磷化等多重化学处理，具有抗腐蚀性，经久耐用。
	亚大
	1
	台
	

	14
	全自动擦鞋机
	[image: image14.png]



	功率：100W

启动：自动感应

材质L不锈钢面板+纤维板

电源220v/50hz

尺寸：53*30*80cm
	新亮点
	1
	台
	

	15
	客房电话机（配直接带充电口的，不带音响）
	[image: image15.png]
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	Moda-UBKAQ-G3N

1、支持无线充电；一个智能充电(A型母座)，支持智能充电，输出电压为5V，最大输出电流为1.6A。

2、一个快速充电(A型母座)，支持快速充电，输出电压为5V/9V/12V，最大输出电流为1.5A。

3、一个TYPE C充电(C型母座)，支持TYPE C方式充电，输出电压为5V，最大输出电流为1.5A。

4、2条磁吸线，分别是iPhone5、TYPE-C2条充电线；与智能充电共用1.6A电流，输出电压为5V。1、具有蓝牙、FM收音机两种输入音频，无Line in。

5、按键包括BLUETOOTH 、 RADIO、volume▼、Volume▲、Tuning+、Tuning-，共6个按键。

6、音响采用两个全频喇叭。

7、按键采用触摸按键

• 组合功能：

8、有闹钟模块时，闹钟响铃，音响静音。通道信息（收音机频道、蓝牙ID）通过显示屏显示，按键亮度随光线变化。

9、有电话机模块时，当话机有开机、振铃等操作时，音响静音，话机挂机后自动恢复播放。

10、具有蓝牙、FM收音机两种输入音频，无Line in。

11、具有音量高低调节、FM收音机信号调台功能。

12、手机与蓝牙连接状态，可以进行手机通话。
	Cetis美爵信达
	10
	台
	复古式需与厂家沟通要可设置一键拨打总台

	2.移动厨房设备

	16
	碎冰机
	[image: image29.jpg]



	型号: A268                             
功率: 250W                              
总容量: 200ml转速: 5000转/分钟杯型: 冰沙杯保修期: 12个月
	 全球
	1
	台
	

	17
	破壁机
	[image: image30.jpg]



	品牌: 德玛仕型号: DMS-2200-新产地: 中国大陆颜色分类: 5L多功能全自动破壁机（DMS-2200）电压: 220V功率: 2000W总容量: 5000ml转速: 26000转/分钟杯型: 冰沙杯保修期: 12个月
	德玛仕
	2
	台
	

	18
	榨汁机
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	品牌: 禧膳型号: Y-01                                                                                                                                                                    颜色分类: 浅灰色                                                                                                                                                                          商用厨电分类: 其他电压: 220V
	禧膳            
	1
	台
	

	19
	双头暖碟车
	[image: image32.jpg]



	品牌: 巴菲
材质:304           
调温范围: 30-85度           
可放数量：120个碟
功率：8000W
电压：220 V
尺寸：980*980*450
	巴菲
	1
	台
	

	20
	正方餐炉6个+圆形餐炉2个
	[image: image17.jpg]



	品牌: 巴菲
材质:  304    
产地: 中国          
净重：110KG
功率：1200 W
电压：230 V
尺寸：40480*400*320
	巴菲
	8
	台
	

	21
	煎饼机
	[image: image33.png]



	品牌: 巴菲。304不锈钢
	巴菲
	1
	台
	

	22
	扒炉、炸锅、面篮一体机
	[image: image34.png]



	材质:  304 
	巴菲
	1
	台
	

	23
	链式多士炉
	[image: image18.jpg]



	1.全不锈钢制造
2. 功率: 1201W及以上，槽数: 2-3个，有无烘烤架: 有，定时档位: 6-7档                           3、尺寸418*468*387，颜色分类:大号450 
	 UAMYWORD
（赫高）      TT-450
	1
	台
	

	24
	双头保温灯
	[image: image35.png]



	品牌: 巴菲
材质: 大理石+304镀金   
产地: 中国          
灯罩直径：190
功率：550 W
电压：230 V
尺寸：1000*550*750
	巴菲
	2
	台
	

	25
	圆形汤桶
	[image: image36.jpg]



	品牌: 巴菲
材质: 304镀金   
产地: 中国          
净重：65KG 
功率：1500 W
电压：230 V
尺寸：500*442430
	巴菲
	3
	台
	

	26
	冷饮鼎
	[image: image37.png]+




	品牌: 巴菲
材质: 304镀金   
产地: 中国          
	巴菲
	2
	台
	

	27
	热饮鼎
	[image: image38.png]



	品牌: 巴菲
材质: 304镀金   
产地: 中国          
	巴菲
	2
	台
	

	28
	牛奶鼎
	[image: image39.png]



	品牌: 巴菲
材质: 304镀金   
产地: 中国          
	巴菲
	1
	组
	

	29
	麦片机
	[image: image19.png]



	品牌: 巴菲
材质: 304镀金   
产地: 中国 
	巴菲
	1
	台
	

	30
	双头咖啡鼎
	[image: image40.jpg]M E g R
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	品牌: 佳斯特
材质: 304镀金   
产地: 中国        
	佳斯特
	3
	组
	

	31
	双头咖啡机
	[image: image41.jpg]



	电压：220V
功率：6200W
主锅炉容量：12L
▲冲泡锅炉容量：1L*2个
冲泡头小锅炉容量：500ML*2个
主锅炉材质：无铅紫铜
小锅炉材质：不锈钢
热出水量：30L/小时
出品率：240杯/小时
机身材质：304不锈钢+ABS
净重：76KG
毛重：89KG
尺寸：805*670*595MM
	LADETINA-FT3多锅炉法拉利意式双头咖啡机
	1
	台
	

	32
	磨豆机（定量）
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	▲电控（定量）
电压：220V   
功率：500W   
豆仓容量：1.2KG  
转速：1290转  
磨盘材质和直径：合金钢/65MM平刀
时间设置：0.5S-35S
重量：9.4KG
尺寸：204*303*554MM
	原装进口MACININO电控意式磨豆机
	1
	台
	

	33
	电动压粉器
	[image: image43.jpg]



	额定电压：220V 50/60HZ
运行功率：60W
粉锤直径：58MM
可调压力：2-38KG
压粉持续时间：2S
▲连续压粉次数：3次
	LEHEHE
	1
	台
	

	34
	奇诺提咖啡拉花机
	[image: image20.png]



	尺寸：266*365*410mm
	CINOART PRO -CT2   
	1
	台
	

	35
	开水机
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	型号：FEHHB115                                                                                                                                                                                              电压：220V/50HZ
功率：3000W  
额定水压每小时出水量：40L/H        
尺寸：18*43*65.5CM  
	海克
	1
	台
	

	36
	全自动咖啡机
	[image: image45.jpg]



	型号: F11                              
使用方式: 全自动咖啡机                 
容量: 16杯以上                         
颜色: 银黑色                           
功能: 意式全自动                       
附件:配备牛奶冰箱
	DR.COFFEE/咖博士
	1
	台
	

	37
	直角蛋糕展示柜
	[image: image46.jpg]



	型号：ZHD-1500                                   
电压: 220V/50HZ
功率：530W
尺寸：1500*660*1200mm
备注：风冷
	中珺
	1
	台
	

	38
	加热板
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	保温，保鲜，一体成型，黑晶面板，10秒升温
	巴菲
	2
	台
	

	39
	电磁炉
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	双层大线圈盘，定时，4D防水，黑晶面板
	美的
	2
	台
	

	40
	冰吧（包厢用）
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	型号：SC-208R（雪茄款）
尺寸：610*430*1524mm
净重：60kg
	哈士奇
	6
	台
	

	41
	烧烤炉
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	可折叠，3挡调节，304烤网，开放式加碳
	巴菲
	2
	组
	

	42
	围炉煮茶设备
	[image: image22.jpg]



	煮茶，取暖，烤火，取暖，多功能茶几，多功能烤炉，围炉煮茶，铸铁烤盘，加厚冷轧钢，含炭盆烤网，碳网，提手
	巴菲
	4
	组
	

	43
	烤火炉
	[image: image23.jpg]



	耐高温图层，仿古设计，三挡调节，防护网，多功能暖炉，外网防火，便捷清碳，冷轧钢材质
	巴菲
	12
	台
	

	44
	可养鱼的茶台
	[image: image24.jpg]



	需联系厂家配，3米长，需有电源，可接上下水。根据现场情况定制
	巴菲
	1
	组
	

	45
	鲍翅车
	[image: image25.png]



	移动餐车，尺寸定制，电磁炉加热，木质
	巴菲
	3
	辆
	

	46
	餐车/酒水车/上菜车
	[image: image26.png]



	万向轮设计，把手设计，台面围栏设计
	巴菲
	8
	辆
	

	47
	户外公区吊椅
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	户外桌椅，新型环保复合材料
	舒达
	1
	个
	

	48
	紫外线消毒柜（客房用）
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	型号：BJG-C02Y5
消毒方式：臭氧 紫外线 红外线
消毒温度：125℃
尺寸：420x365x648mm
容量：18L
	 小米 
	10
	个
	


三、供货要求及供货期

1.交货时间：合同签订后20日内完成交货、安装调试；

2.交货地点：甲方指定地点。 

四、售后服务

成交供应商保证产品质量，保修期为2年，自全部货物到货且安装验收合格之日起计算。
★五、供应商基本要求（上传报价文件时须同时上传）
1.须提供营业执照扫描件；

2.须具有（卡赫）品牌制造商针对本项目报价清单中第1-6项的有效授权书。

附件1：

采 购 合 同

甲方(购方)
：常州市晋陵投资集团有限公司
乙方(供方)
：                            
为确保甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致同意签订本合同。
第一条：合同标的
1、合同标的：夏家大院装饰及配套提升工程项目清洁消毒设备、移动厨房设备采购、安装以及相关的服务。
2、乙方按合同文件的规定供应货物、名称、品牌、规格、型号等详见《货物供应报价清单》。报价所列单价为固定综合单价，该固定综合单价视为已包含包括设备的制造前的准备(包括现场勘探、技术核对等)、设备采购(包括备品备件、专用工具)、深化设计、制造、检验、包装、仓储、发货、运输、保险、装卸至现场指定地点、二次搬运、安装调试、检测费、质保期及维保服务、因质量问题引起的更换或退货、技术指导、培训和招标文件要求的相关服务等全过程产生的所有费用以及利润、税金等全部费用。甲方无需向乙方或第三方支付其他费用。

	报 价 信 息 

	编号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	
	 
	
	
	
	
	

	2
	
	 
	
	
	
	
	

	3
	
	 
	
	
	
	
	

	4
	
	 
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	总价（含税，税率13%）
	


第二条：质量保证及保修
1、乙方向甲方提供全新未使用的合格正品，产品完全符合合同规定的材质、技术规格、参数、质量和功能等要求，并按甲方确认的实物图片、产品编号供货。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
2、乙方保证产品质量，保修期为2年，自全部货物到货且安装验收合格之日起计算；
3、乙方负责提供货物的供应和技术支持服务。在保修期内，货物出现故障，乙方负责提供免费保修、更换或退货服务；

4、若乙方收到甲方质保维修通知后3日内或甲方发出质保维修通知之日起5日内未提供质保维修服务的，甲方可自行或委托第三方维修，相关费用由乙方承担，并在质保金中扣除，质保金不足以支付维修费用的，乙方予以补足；如现场维修两次或返厂维修一次后仍无法正常运行或无法达到设计标准或使用要求的，甲方有权要求乙方予以更换，所产生的损失由乙方承担，如乙方在甲方要求的时间内不予以更换，甲方将自行采购更换相关设备，由此产生的费用甲方将从合同款项中扣除，不足部分乙方予以补足，对此乙方无异议。 
5、产品质量要求和技术标准：乙方保证供应给甲方的产品按国家标准或高于国标的企业标准、以及不低于双方确认的样品进行生产制造，若国家标准、行业标准发生变化时，自动适应最新版本。

第三条：乙方质量承诺以及产品包装标准
1、所有产品必须是完好的原厂包装，且外包装适应运输要求。
2、产品的包装上应注明产品生产的追踪信息，包括产品品名、批次、数量等，乙方对产品的批次质量提供跟踪服务。
3、产品包装上的印刷文字字迹清楚，内外包装均应清洁、牢固、无破损，如因包装造成产品损失的，由乙方负责。
第四条：合同价格
合同总价：（小写）¥      元；（大写）        ；（含税）

其中，税前总价：（小写）¥      元。

第五条：付款方式
1、合同签订生效后甲方付签约合同价款的10%作为预付款。

2、乙方在规定时间内将全部货物运达到货地点且经甲方验收合格后，根据甲方要求提交结算资料；经结算审计后，乙方提供金额为结算审定价100%的增值税专用发票，甲方支付至结算审定价的 95%，质保期（2年）结束后一次性付清余款。（无息）
3、结算要求：固定综合单价，工程量按实结算。乙方凭采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票进行资金结算；乙方应在甲方每次付款前按甲方要求出具发票。若甲方对采购需求进行调整，则按变更处理调整综合单价，由乙方申报，经审计审定及甲方确认后作为结算依据。

4、发票要求：增值税专用发票(税率13%)。本合同总价为含税价，乙方开具税率为13%的增值税专用发票；若乙方因自身企业原因无法开具13%的增值税专用发票，则投标时先按13%税费计入投标总价，询价后，以税前价格加企业实际增值税税率作为合同总价。
第六条：交货时间

1、 交货时间：合同签订后20日内完成交货、安装调试；
2、 交货地点：甲方指定地点；

第七条：标的物交付

1、进场前乙方需对接送货清单，甲方应当在约定的交货地点收货并进行验收。乙方负责办理运输及装卸；货物卸车位置由甲方在交货现场指定。

2、标的物所有权转移：甲方或甲方指定人员签单收货之日起。

3、验收标准：乙方提供的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范和标准，同时必须满足合同及报价书中所列全部规格、尺寸、技术及功能要求和乙方承诺的其它指标。

4、甲方接受货物时，要按乙方的发货清单核对其品种，数量及货品的完好程度，货到之日完成验收，如有不符或破损应书面通知乙方。
 5、乙方将产品运达交货地点后，甲方收到货物并验收完毕则交货完成。
第七条：合同变更

1、双方签约后，因甲方合理要求而增减产品内容需另行签订《补充合同》；

2、双方签约后，因甲方合理要求而变更交货的时间、地点、验收人等内容应填写《交货变更确认单》，经双方签章后生效。

第八条：违约责任及合同的终止及解除

1、产品在交付甲方使用前非因甲方责任而造成受损或灭失或者造成第三者受损时，由乙方承担相应损失或负责赔偿；
2、商品在运输、仓储、安装、调试中，安全管理及安全事故的所有责任由乙方承担；
3、产品质量出现问题的，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；
4、发生不可抗力致使合同目的不能实现时，本合同终止，甲乙双方互不承担违约责任；

5、甲方未按合同约定付款，乙方有权收回等同违约金额价值的货物作为抵偿；

6、若乙方未按约定期限交货，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的1%计收，上限为应交未交货物合同价的5%，若达上限，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的货款。

7、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，甲方书面解除合同到达乙方时，合同自动解除。乙方应退还甲方已支付的货款，且向甲方支付签约合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任：

（1）未按约定时间交付货物达 10 日或应交未交货物达到合同价的5%的；

（2）货物与合同要求不符，或货物质量没有达到行业标准，或乙方拒绝履行产品质量保障责任的。
8、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如乙方提供的货物遭受任何第三方提出权利主张（含知识产权）和索赔的，乙方应在收到甲方通知后立即负责协调解决并承担相关费用和索赔。如乙方收到通知后10日内仍未妥善解决，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已支付货款外，还应向甲方支付签约合同总价款20%的违约金并赔偿甲方因索赔造成的全部经济损失。
第九条：其它

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地的人民法院进行诉讼。

2、该合同在双方签字盖章后生效；

3、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。
（盖章页）
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法人代表：                             法人代表：

地   址：                              地址
账  号：                               账  号：
开户银行：                             开户银行：

签约日期：  年  月  日

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称:                
合同金额：（大写）           （小写）￥：           元
工程项目地址:                                 
甲方(购方)
：常州市晋陵投资集团有限公司
乙方(供方)
：                            

为切实加强政府性投资工程廉政建设，强化对工程建设领域突出问题的治理，从源头上预防腐败，确保工程建设优质、高效、廉洁，依据工程建设的法律法规和廉政建设有关规定，特订立本责任书。

一、甲乙双方责任

㈠严格遵守国家、省、市、区关于工程建设的各项法律规章和廉政建设的各项规定。

㈡业务活动应坚持公开、公平、公正和诚实守信原则，不得为获取不正当利益而损害国家、集体利益。

㈢加强对本方人员的廉政监督，建立健全廉政工作制度，认真查处本方人员的违纪违法行为。

㈣双方均有对本方人员开展廉政告知、廉政教育以及诚实守信教育的责任和义务。

㈤发现对方在业务活动中有违法违规行为的，应及时提醒，自觉抵制，或及时向上级主管部门、纪检监察和司法机关举报。

二、甲方责任

㈠甲方人员不得接受或索要乙方的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

㈡甲方人员不得到乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

㈢甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

㈣甲方人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女就业、旅游以及出国（境）等提供方便。

㈤甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

㈥甲方人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位，不得强行要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。

㈦自觉接受乙方的监督，不得以任何形式和理由对乙方及其人员的投诉举报行为进行打击报复。

三、乙方责任

㈠不得以任何形式和理由向甲方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

㈡不得以洽谈业务等为借口，邀请甲方人员外出考察旅游或进入高档消费娱乐场所。

㈢不得为甲方及其人员报销应由对方支付的费用，或为甲方及其人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等物品。

㈣不得擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收以及工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

㈤自觉接受甲方监督。

四、违约责任

㈠甲方及其人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，依法予以赔偿。

㈡乙方及其人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，在依法对乙方企业给予相应处罚的同时，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，依法予以赔偿。

五、本责任书作为工程采购合同的附件，与工程采购合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署之日起生效。

六、本责任书一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。

甲方单位：（盖章）                乙方单位：（盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

项目负责人：                     项目经理：

电话：                           电话：

  年    月    日                         年    月    日

