附件一：采购内容及要求

一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司所属戚墅堰污水厂加砂沉淀池系统阿克迪（Actisand）Actiflow®专用微砂。

二、采购内容及具体要求

★本次采购的是阿克迪（Actisand）品牌的Actiflow®专用微砂，具体要求如下：
	序号
	产品名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	阿克迪（Actisand）
	Actiflow®专用微砂，有效粒径90-110μm；d60/d10≤1.5。
	60
	吨

	备注：价格包括货物包装、保险、运输费、卸货费及乙方应交纳的各项税款（增值税及其它税费）等全部费用。


三、供货要求及供货期

供应商应提供阿克迪（Actisand）品牌的Actiflow®专用微砂，若为代理商投标则在供货时需提供品牌厂家出具的装箱单等证明材料。

供货时负责在常州市经开区梅港东路沿塘村300号，戚墅堰污水处理厂的指定地点卸货，卸货时的叉车、人工等相关卸货费用由供货商承担。

供货期：合同签订后采购单位支付全款后60日历日内完成供货（分三次供货，每次时间间隔两周）。

供应商需负担相关的运费及卸货费用。
四、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币14.85万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自交货验收合格之日起算；
3.合同签订后采购单位支付全款后成交供应商发货。

4.成交供应商须提供增值税专用发票。
