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一、清单
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	品名
	数量
	最高限价（元）
	备注

	1
	除湿机1
	23台
	3000
	配置在高配间

	2
	除湿机2
	35台
	800
	配置在电井


[bookmark: _Toc14812]二、技术要求
除湿机1：
1、产品类型：工业除湿机    
2、除湿量：≥90L/D	        
3、自动控湿：当环境湿度高于设定湿度时自动开启压缩机除湿，反之自动关闭压缩机 
4、适应面积：≥120m2    
5、显控方式：LED触屏控制
6、额定电压：220V/50H2 
7、排水方式：⑴配备水箱，水满停机自动保护；⑵外接排水管  
8、有万向导轮
9、若电源插座16A，则需配备转换器插头（高配间插座为250V，10A）
除湿机2：
1、产品类型：除湿机      
2、除湿量：≥12L/D	        
3、自动控湿：当环境湿度高于设定湿度时自动开启压缩机除湿，反之自动关闭压缩机 
4、适应面积：≥10m2    
5、显控方式：LED触屏控制
6、额定电压：220V/50H2
7、排水方式：⑴配备水箱，水满停机自动保护；⑵外接排水管
