
2026年度污水处理设备采购合同
甲方:常州市城市排水有限公司                            合同编号：
乙方:                                                  签订时间：2026年  月  日
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照公开询价结果签订本合同。
第一条 合同概况

1. 采购清单：见附件2。

2. 工期：乙方应在合同签订之日起60个日历日内安装完毕。

第二条 合同价格与支付

1.合同价格

1.1本合同为固定单价合同，具体单价详见附件2采购清单，合同总价为          元(人民币          整)。

1.2甲方有权对采购货物的数量在一定范围内进行调整，单价仍按本合同单价确定。

1.3以上合同价格包括货物、货物包装、保险、运输、装卸、技术服务费及乙方应交纳的各项税款(增值税及其它税费)等全部费用。

1.4如果在履行合同过程中适用的税收政策发生变化，都不再对合同价格进行调整。本合同涉及的发票均需按付款时的增值税税率开具，该税费已包含在合同价款中。

2.支付

2.1合同签订后，乙方在规定时间内完成供货及安装，经甲方验收合格后，乙方提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，甲方自收到上述发票之日起30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的95%，合同总价5%作为质保金，待质保期满且无质量问题后无息付清。

2.2甲方应将货款汇入以下乙方账户：

户名：                             ；

账号：                             ；

开户行：                           。

如乙方的账户信息错误或发生变更，须书面通知甲方，否则一切后果由乙方承担。

第三条 验收

运行验收标准：安装完成后须进行调试运行，确保符合合同附件2中的技术参数要求。乙方完成安装调试后应书面提请甲方验收，甲方自收到验收申请及完整验收资料之日起30个工作日内未提出书面异议的，视为验收合格，双方应及时签署完工验收单(见附件3)。

1.质保期：质保期为1年，自运行验收合格之日起计算。在质保期内因乙方提供的设备出现质量或安装问题导致故障，由乙方负责返修或更换，由此产生的所有费用由乙方承担，同时质保期自返修完毕之日起重新计算，经双方确认其他异常情况除外。

2.质保要求：乙方应在接到甲方通知后6小时内响应，48小时内派人处理，维修工作应在甲方要求的时间内完成。乙方逾期未响应、未在规定时限内到场处理或未按甲方要求完成维修工作的，甲方有权委托第三方进行维修，产生的全部费用由乙方承担，甲方有权直接从应付乙方的任何款项中予以扣除。

第四条 索赔

如果乙方提供的货物在检验和质量缺陷追溯时间内发现与合同规定不符，乙方应按甲方 同意的下述方法之一解决索赔事宜：

a)维修、更换：用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品更换或维修有缺陷 的部分，乙方应承担由此产生的一切费用，并按第四条第1款的规定相应延长产品或更换件的质保期。

b) 退货：连续两次到货验收不合格的或乙方拒不按要求在甲方通知的时间内维修或更换的，甲方有权退货，乙方应按本合同规定的同种货币将货款全额退还给甲方，并承担由此产 生的一切损失和费用，包括检验费、仓储费、装卸费及其它必要费用。甲方选择退货的，应 向乙方发出解除合同通知书解除全部或部分合同。

c) 降价：根据产品低劣程度、损坏程度及甲方所遭受损失的数额，商定降低产品的价格。

第五条 违约责任

1.乙方提供的产品经验收不符合本合同约定的技术要求的，必须按甲方要求在指定的时间内更换或维修，并承担由此发生的一切费用；若首次验收不合格的或乙方拒不按要求在甲方通知的时间内更换或维修的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，同时甲方有权解除合同，由此发生的一切费用由乙方承担。

2.乙方如果在合同规定的或甲方同意延长的限期内未能全部供货及安装并经甲方验收合格的包括因乙方原因导致验收不合格、维修或者换货而造成逾期的),应按下列方式支付逾期违约金：

☑每逾期1日应向甲方支付逾期交货违约金 100元/天。

此项违约金最高不超过合同总价的30%。

3.因乙方违约造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此受到的直接和间接经济损失，包括但不限于甲方实际经济损失及预期的经济利益、律师等中介机构费用、仲裁费用、调查取证费用、交通费用等。乙方已支付的违约金不足以覆盖前述损失的，乙方还应就差额部分予以全额赔偿。

4.本合同规定的违约金均为惩罚性违约金，其目的不仅包括事先确定违约后的赔偿金额， 更是为了督促对方守约而约定的违约金。

乙方违反本合同约定的，无论甲方是否行使解除权，乙方均须赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于因数据中断导致的运营损失、第三方索赔、声誉损失等。

第六条 合同的变更和解除

1.合同条款如需进行变更的，需经双方同意后签订书面补充协议。

2.合同的解除

2.1如甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.2乙方在履约过程中，有下列违约情形之一的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同：

(1)乙方提供的产品连续两次验收不合格的或乙方拒不按要求在指定的时间内更换或 整改的；

(2)逾期交货30天以上的；

(3)项目合同进行转包的；

(4)有欺诈行为的(以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、 履行过程中的行为)；

(5)乙方未能履行本合同约定的其他主要义务，经甲方书面催告后3日内仍未履行的，或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的。

2.3甲方选择解除合同的，应向乙方发出解除合同通知书解除全部或部分合同，合同自通知到达对方时解除。乙方不同意解除合同的，应于收到解除通知之日起1个月内向常州仲裁委员会申请仲裁。乙方应退还甲方已支付的该设备合同价款并负担由此发生的一切费用，包括但不限于甲方购买替代设备产生的差价、运输费、仓储费、人工费、律师费、仲裁费等。乙方应根据甲方运行需要在甲方购买替代货物后自付费用取回货物，乙方不在甲方解除合同通知书里规定的时间内取回货物的，货物损毁灭失的风险由乙方自行承担。

第七条 争议的解决

1. 与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。如双方协商不能解决的，双  方确认争议解决方式为向常州仲裁委员会申请仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

2. 在争议及仲裁期间，乙方应继续履行本合同，不得以解决争议为由影响甲方的正常运行。

第八条 通知和送达

1.合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过双方指定的联系人和联系方式进 行。

甲方联系人：        ，电话：                     ，
地址：                             。

乙方联系人：        ，电话：                     ，
地址：                             。

2.以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件 之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，以快递签 收日期为送达日期，被送达方拒收或无法送达的，自交邮后第3日视为已经送达。

3.合同履行中若产生争议而需要提交司法裁决时，上述地址及联系人均作为司法文书的 接收地址和接收人。

任何一方变更联系人、联系方式或送达地址的，应当提前3个工作日书面通知对方；未通知的，按照本合同约定的原地址和联系方式送达，视为有效送达。

第九条 不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力事件而影响其履行合同义务时，可以免除或部分免除由此造成 的逾期等违约责任。

2. 受不可抗力影响的一方在不可抗力事件发生后24小时内，应将不可抗力事件的具体情况书面通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失，并在不可抗力事件发生后10日内提供相关证明。未在上述时限内通知并提供证明的，不得主张不可抗力免责。

第十条 合同生效及其他

1. 本合同自双方盖章之日起生效。

2. 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

3. 特别说明：本合同系甲乙双方协商一致的真实意思表示。有关限制权利、加重或免除 责任的条款已由甲乙双方向对方详细说明且为对方理解和接受，而非一方提供的格式条款。

第十一条 合同附件

1.本合同包括3个附件。

附件1:安全生产协议

附件2:采购清单

附件3:完工验收单

2.上述附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

	甲方（公章）：
	乙方（公章）：

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	联系电话：
	联系电话：


本合同由甲乙双方于本合同正文首页载明的时间于常州市新北区签订

附件1：采购清单
安全生产协议

协议单位：

甲方：常州市城市排水有限公司
乙方：                      
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法律法规规定，明确双方的安全生产责任，确保操作安全，双方自愿签订本安全生产协议，以资共同遵守。

一、承包工程项目

1.项目名称：2026年度污水处理设备采购
2.作业地点：常州市戚墅堰污水厂，常州市城北污水处理厂
3.项目期限：见主合同 

二、双方权利义务

1.甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、文明施工、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。乙方必须服从属地行政部门和单位的管理，并使操作项目达到主合同约定的安全、文明、环保等方面的要求。

2.乙方应建立健全安全管理制度，加强本单位员工安全生产责任制度，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。

3.乙方委派的项目操作人员必须熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，对于从事电气、起重、焊接、安装等特殊工种的人员，需经过专业培训后持证上岗。

4．乙方作业应确保安全,并落实安全责任，作业安全包括但不限于作业环境、作业设施设备、作业活动、作业流程合规、人员行为等因素；如作业现场因甲方的原因有不符合作业安全的事项时应及时告知甲方，解决后方可进行作业。

5.甲方或上级安全管理部门在检查中发现存在安全隐患或操作不符合相关要求时，甲方在要求乙方整改的同时，可视情节轻重，乙方向甲方支付5000元/次的违约金，且单次检查中每项安全隐患单独计罚；发生一般安全生产责任事故但未造成人员伤亡的，或产生较大社会影响的事件，甲方有权要求乙方停工整改，乙方应向甲方支付5000元/次的违约金。

三、责任划分

设备安装过程造成甲乙双方或第三者伤害或经济损失的，无论是否有意外事件，均由乙方承担全部赔偿责任。如上级管理部门判定甲方有管理责任，则按上级管理部门核定比例承担各自责任。

四、争议解决

1.因本协议引起或有关的任何争议，均应提交常州仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对协议各方均有约束力。

六、其他

9.双方对上述条款有异议或有补充的可列于本款。

10.本协议为从合同，与主合同同日生效，甲乙双方各执壹份。

甲方：                                 乙方：

（印章）                               （印章）

法人代表或委托代理人                   法人代表或委托代理人

（签名或盖章）                        （签名或盖章）

     签订日期：      年   月   日

附件2：采购清单

	2026年污水处理设备采购清单

	序号
	名称
	对应设备
	规格型号
	单位
	推荐品牌
	采购数量
	单价
	小计（元）
	备注

	1
	次氯酸钠投加隔膜泵及配套减压阀、阻尼器等
	尾水消毒装置
	GM0330PQ4MNNGM，安全阀：RXAF-P15/1.0，阻尼器：RXMZ-P0.6/1.0
	套
	米顿罗、普罗名特、杰斯克
	2
	
	
	

	2
	次氯酸钠投加流量计
	尾水消毒装置
	DN20mm，电磁流量计
	套
	科隆、E+H、西门子
	1
	
	
	

	3
	次氯酸钠投加泵
	尾水消毒装置
	IHF氟塑料离心泵，IHF25-20-125A，进口DN80，出口DN65，流量1.5M3/h，功率1.5KW
	台
	荣和、美宝、塑宝
	1
	
	
	含控制箱、管配件、电源及信号传输线等配套材料及整机安装

	4
	次氯酸钠投加流量计
	尾水消毒装置
	DN50mm，电磁流量计
	套
	科隆、E+H、西门子
	1
	
	
	含管配件、电源及信号传输线等配套材料及整机安装

	5
	一、二期二沉池刮泥机真空泵
	二沉池刮泥机
	型号：XD-040  极限真空：2*102PA 抽速：40M3/h 电机功率1.1KW 电压380V
	台
	伽利略、上海凯泉、荏原
	1
	
	
	

	6
	卧式渣浆泵（泵体部分）
	加砂沉淀池
	4/3C-AH
	台
	河北驰泉泵业、上海凯泉、南方泵也
	4
	
	
	

	7
	电动执行机构
	出水口闸门井
	整定转矩开600N.M，关420N.M，电源380VAC/3PH电流4A，IP68，转速18R/Min
	台
	诚磊阀门/常辅/上海自动化仪表十一厂ID/IM系列
	1
	
	
	原设备故障更新，与现闸门适配，含旧设备拆除，新设备安装

	8
	电动执行机构+蝶阀加长杆
	调蓄池进水管道
	CLFZ60-24/NZGM0330PQ4MNN
	台
	诚磊阀门/常辅/上海自动化仪表十一厂ID/IM系列
	1
	
	
	原设备故障更新，与现管道蝶阀适配，含旧设备拆除，新设备安装

	9
	3#切割机配件套装
	脱水机
	M-OVAS/S1-2.2/50,30M3/h
	套
	耐驰（原设备配件）
	1
	
	
	原3#脱水机进泥切割机更新（刀架、刀片、轴、螺母、机封、密封圈等）

	10
	4#切割机配件套装
	脱水机
	M-OVAS/70-3.0/NC,60M3/h，322rpm，3KW
	套
	耐驰（原设备配件）
	1
	
	
	原4#脱水机进泥切割机更新（刀架、刀片、轴、螺母、机封、密封圈等）

	11
	加砂阴离子及3#脱水机絮凝剂化药装置配件套装
	絮凝剂化药装置
	PD412A-6000 PP-A-RML 6000L/H GRUNDFOS ALLDOS
	套
	格兰富（原设备配件）
	1
	
	
	计量螺杆、液位计、电子水表、过滤器、电磁阀等一套

	12
	4#脱水机絮凝剂化药装置配件套装
	絮凝剂化药装置
	ULFac4000NA03P21AL0024CN  4000L/H Polymer
	套
	普罗名特（原设备配件）
	1
	
	
	计量螺杆、液位计、电子水表、过滤器、电磁阀等一套

	13
	脱水机运行监控摄像头
	脱水机房
	室外全彩夜视800万像素及以上，有线网络连接（枪机）
	套
	海康威视
	6
	
	
	脱水机落泥口新增三台，泥斗顶部更新两台，泥斗底部更新一台，含电源线、光纤、网线、交换机、支架等辅材及安装

	14
	隔膜计量泵及配套隔膜片
	隔膜计量泵
	GM0400TP9MNB
	套
	米顿罗、普罗名特、杰斯克
	2
	
	
	含配件、配套隔膜片备用。一个隔膜泵需配套两个隔膜片。

	15
	除臭加药泵
	尾水消毒装置
	GM0400TP9MNB
	套
	米顿罗、普罗名特、杰斯克
	1
	
	
	含安装所有辅材，含安装运输费用。


附件3：完工验收单

完工验收单
	项目名称
	
	安装位置
	

	设备名称
	
	数量
	

	供应商
	
	验收日期
	

	安装
验收情况
	

	试运行  验收情况
	

	验收人员 签字
	供货单位
	
	验收人签字
	

	
	设备使用部门
	
	验收人签字
	

	备注
	




