2026年压力管防腐合同

合同编号：               
签订时间：2026年  月  日
甲方：常州市城市排水有限公司
住所地：常州市飞龙东路116号
法定代表人：陈波
[bookmark: OLE_LINK1]统一社会信用代码：913204001371681971

乙方： 
住所地：
法定代表人：
统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，签订本合同。
第一条 项目概况
1.项目名称：2026年压力管防腐
2.项目地点： 按甲方要求
3.乙方资质：防腐保温工程专业承包三级及以上资质
4.服务范围：本项目施工范围包括清单中的管道、排气阀、管座、支吊托架、防攀爬刺等所有附着物防腐。施工条件为现状桥管防腐施工条件
5.工期：自合同签订之日起30天内完成第一遍防腐工程。
6.质保期：三年，从第一遍防腐工程完工，经验收合格之日起开始计算。
第二条 服务内容
工程量清单
	位置
	管径（mm）
	长度（m）
	面积（m2）

	友谊桥
	1200
	24
	105

	扁鹊桥
	1200
	28
	110

	四号桥
	800
	28
	75

	建新河桥
	800
	17
	46

	凤凰河桥
	600
	38
	75

	小横河桥
	600
	125
	191

	常林桥
	600
	99
	151

	河海东路横汀桥
	1200
	40
	154

	合计
	/
	399
	907


第三条 合同文件组成
合同文件应能互相解释，互为说明，其组成如下:
1.合同相关的补充协议；
2.本合同协议书；
3.中标确认书；
4.网询文件及相关说明；
5.报价单及相关说明；
6.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。
第三条 合同价格与支付
1.合同价格
本合同总价为        元（大写         ，含税）。本合同总价包括提供本服务所需的人工、材料、运输、安全、保险、税金等全部费用，合同有效期内不作调整。
2. 支付
本工程无预付款，第一遍防腐工程完工，经采购人验收合格后15日内支付至签约合同价的90%，第三年面漆完工经验收合格后15日内结清余款。
第四条 甲方权利与义务
1.甲方权利
（1）甲方有权根据合同和招标文件及双方认可的技术标准，对乙方服务的及时性和工程质量进行监督考核。
（2）乙方服务进度或质量不符合甲方要求时，甲方有权利要求乙方增加施工人员数量或进行人员调换。
（3）甲方有权根据国家法律法规要求，并结合工作特点和实际情况修改或增添相关维修保养的要求和考核办法，这些要求和考核办法经双方签字确认后视为本合同不可分割的一部分。
2.甲方义务
（1）甲方应负责施工安全技术交底，协助解决施工中的技术问题。
（2）甲方负责及时提供服务工程中所需的甲供材料和设备。
（3）甲方帮助协调乙方服务过程中遇到的突发情况。
第五条 乙方权利与义务
1.乙方权利
（1）乙方有权拒绝甲方提出的违背法律法规、技术规范、安全作业规定的指令和要求。
（2）乙方有权就甲方工作人员的不正当要求、违规行为等，向甲方的纪检监察部门或上级主管部门进行投诉。
2.乙方义务
（1）乙方应根据甲方的要求，以及规范、规程等进行项目的实施。 
（2）乙方应随时接受并配合甲方的监督检查。
（3）乙方在接收到甲方的维修计划和内容后，应及时进行响应。
（8）乙方应重视现场安全施工管理，加强安全防护措施，防止违章操作。
第六条 服务要求
1.技术要求
钢管表面处理和外防腐质量符合《钢结构管道涂装技术规范（YB/T9256—96）》和《给排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）要求。
2.质量要求
为保证工程质量，完工后第三年再刷一道面漆，外防涂层干膜厚度≥0.3mm。施工中应采取有效措施防止油漆等污染物落入河流中。
3.材料及工序要求
外防采用二底一中二面法（分别为环氧带锈底漆二道+环氧云铁防锈中间漆一道+脂肪族聚氨酯面漆二道），面漆颜色为浅蓝色（施工前确认色卡），管道上喷涂相关字样（具体样式由甲方提供），排气阀保温层拆装（材料由甲方提供）。
4.质量检验要求
实行工序检验及竣工验收。每道工序完成后须经甲方检验合格后方可进行下道工序施工，完工后进行竣工验收。
5.验收要求
验收参照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50628-2008与中国化工行业标准HG/T 2798-1996《氯化橡胶防腐涂料》相关文件进行。
第七条 安全责任
1.乙方有义务接受甲方的工作监督和安全检查。乙方须对员工进行上岗前培训，按要求购买保险，对于需要持证上岗的工种，须持证上岗。
2.乙方承诺所派驻至甲方服务的员工的劳动关系隶属于乙方。在工作中发生的所有财产损失、人员伤亡事故均由乙方自行处理，与甲方无关。如因乙方处理不善造成甲方影响或损失的，甲方有权追究乙方责任。
3.双方在签订本合同的同时签订安全生产协议。
第八条 违约责任
1.乙方应保证工作进度，由于乙方原因导致工期延误的，每延误1天，乙方应向甲方支付违约金200元。延误时间超过15天的，甲方有权解除合同。
2.乙方服务不符合甲方要求并影响甲方正常运行的，乙方应按照甲方要求进行整改。乙方未能在甲方要求的期限内整改或拒绝整改的，每拖延1天，乙方应向甲方支付违约金500元。拖延时间超过7天的，甲方有权向第三方购买相关服务，由此发生的费用由乙方承担，同时甲方有权解除合同；
3.乙方未经甲方同意转包、分包的，应支付违约金1000元/次。
4.由乙方自行采购的施工材料必须符合环保及甲方的有关规定，经甲方同意后方可使用。因乙方施工材料所引起的质量、安全和经济责任，全部由乙方承担，每发生1次，乙方应向甲方支付违约金1000元。
5.乙方应严格对隐蔽工程进行自检，自检合格后，向甲方报验。甲方在24小时内对隐蔽工程进行检查，检查合格后乙方可进行隐蔽；检查不合格，乙方应在甲方限定的时间内完成修整并重新报验。如乙方对隐蔽工程未报检，私自隐蔽，一经发现，甲方有权要求中乙方重新报检，每发生1次，乙方应向甲方支付违约金500元。
6.乙方未按甲方技术要求进行施工或存在偷工减料、以次充好等问题，甲方有权要求乙方重新返工，每发生1次，乙方应向甲方支付违约金800元。
7.本合同违约金最高不超过合同总价的30%，但乙方违约造成甲方损失的除外。
8.乙方在承担上述违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（双方解除合同的除外）。
9.本合同约定的各项违约金，甲方有权从未支付的结算款中直接扣除。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。
第九条 合同的变更和终止
1.本合同内容如需变更或补充，应经甲乙双方协商后，共同签署书面补充协议。
2.合同的解除
（1）如甲乙双方协商一致，可以解除合同。
（2）乙方由于停止经营、破产或其他原因而无法继续履行本合同的，甲方有权单方面终止本合同。
（3）乙方在履约过程中，有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，且乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失：
（1）乙方服务不符合合同或甲方要求，并在甲方提出明确整改意见后仍未及时整改的；
（2）乙方投标文件有严重不实的承诺以及其他弄虚作假情况的；
（3）未经甲方书面同意对本项目进行转包或分包的；
（6）乙方未能履行本合同约定的主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的。
（7）乙方存在其他违法或严重违约的行为。
第十条 通知和送达
1.合同履行过程中的联络及相关文件的签署，均应通过双方指定的联系人和联系方式进行。
甲方联系人：李世龙，电话：18861267911
[bookmark: _GoBack]地址：常州市飞龙东路116号
乙方联系人：_______，电话：_______________
地址：____________________________________
2.合同履行中的相关联络，送达到上述指定的联系人即视为送达。一方如需变更联系人、联系方式或送达地址，应当提前3个工作日书面通知另一方；未书面通知的，按本合同约定的原地址、联系人送达，无论是否实际签收，均视为有效送达。
3.合同履行中若产生争议，当需要提交司法裁决时，上述地址及联系人均作为司法文书的接收地址和接收人。
第十一条 争议的解决
1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方友好协商解决，如双方不能协商解决的，任何一方均可向常州仲裁委员会申请仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。
2.在仲裁期间，除有争议条款外，其他条款继续有效，乙方不得以解决争议为由拒绝履行本协议中没有争议的其他条款。
第十二条 合同生效及其他
1.本合同经甲乙双方盖章后生效。
2.本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份。
第十三条 合同附件
附件1：字体样式及位置分布






（签章页）
甲    方：
单位名称（章）：常州市城市排水有限公司
单位地址：常州市天宁区飞龙东路116号
法定代表人：陈波
委托代理人：
联系电话：
日  期：______年____月____日

乙    方：
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
联系电话：
日  期：______年____月____日


本合同由甲乙双方于本合同正文首页载明的时间于   常州市天宁区  签订。
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附件1：字体样式及位置分布
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