采购需求
一、项目概况：
1、项目名称：仓房屋顶荷载鉴定检测服务
2、鉴定检测面积：约30000平方米
3、采购预算人民币60000元
控制价：2元/平方，最终按成交单价根据实际面积结算。
4、服务期限：自合同签订之日起20个工作日完成并提交鉴定检测报告
[bookmark: _GoBack]5、付款方式：提交鉴定检测报告给甲方后一次性结清
二、服务要求
（一）检测鉴定依据
《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344
《建筑结构荷载规范》GB 50009
《混凝土结构检测技术标准》GB/T 50107（混凝土结构屋面适用）/《钢结构检测技术标准》GB/T 50621（钢结构屋面适用）
《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292/《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144（根据项目性质选择）
项目提供的原有设计图纸、地勘资料等相关技术文件
（二）服务内容
前期现场勘查：收集仓房原设计、施工、使用维护资料，对屋面结构现状进行全面勘查；
现场检测：对屋面结构构件强度、构件尺寸、构造连接、损伤变形等参数进行现场检测取样；
验算分析：根据检测数据结合规范要求，对仓房屋面的实际承载能力进行验算分析，评估现有屋面可承受荷载限值；
成果交付：出具正式的仓房屋顶荷载鉴定检测报告，报告需满足：
明确给出仓房屋面允许荷载结论，对不满足荷载要求的部位提出明确的处理建议；

