附件1-采购内容及要求

一、项目概述
本次采购的是常州市排水管理处所属泵站管理所的投入式液位计采购。

二、采购内容及具体要求

本次采购的具体清单如下：

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	投入式液位计
	量程：10m；输出：4-20mA；供电：24 VDC
	个
	45
	


三、供货要求及供货期

供应商须提供符合满足上述产品型号数量的产品，并在供货同时提供如装箱清单或说明书证明材料。

供货商需货物送至货物送至常州市新北三井街道区建东路18号后方基地的指定地点卸货，卸货时的叉车等相关卸货费用由供货商承担。
供货期：合同签订后22个工作日内完成供货。

供应商需负担相关的运费及卸货费用。

四、控制价、质保期、付款方式
1.本次采购最高限价情况：人民币3.87万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；

2.质保期：质保12个月，自交货验收运行合格之日起算；
3.合同签订后，待采购人验收运行合格再付全款。货物供货完成经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总额100%的增值税专用发票。
